ELEKTRONİK II LABORATUVARI
Deney # 8: OSİLATÖRLER
	Elektronik Laboratuvarı-1I, Güz 2026

MALZEME LİSTESİ
1. [image: ]BC547 (veya BC108) NPN Transistör (2 adet)
2. 1 adet 5.6k ohm
3. 1 adet 770 ohm
4. 1 adet 2.2k ohm
5. 1 adet 1uF kapasitör
6. Multimetre 
7. Osiloskop, Sinyal Generatörü


DENEY

1.  B Tipi Yükselteç Deney Devresi

[image: ]


İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil ‘deki deney devresini kurunuz
2. Vin giriş sinyalini 0.5Vp-p, 56 KHz sinüs dalga olacak şekilde ayarlayın
3. Osiloskobun CH2’sini DC kuplaj konumuna alınız, giriş ve çıkış sinyallerini osiloskopta aynı anda görüntüleyerek sinyalleri Şekil 9.4’e çiziniz.
4. Kollektör gerilimini multimetre ile DC ve AC olarak ölçüp, Tablo da ilgili yere not ediniz.
!!! DC ölçüm yaparken giriş sinyalini devreden çıkartınız.
Önemli Not: Geri besleme devrede olmadığı için devrenin kazancı çok yüksektir. Çıkış sinyalinde (Vo) kırpılma (clipping) olmaması adına giriş genliği küçük tutulmalıdır. Çıkışta bozulma görürseniz giriş genliğini daha da düşürünüz.
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SORULAR
1. Çıkış işaretinde bozulma var mı? Nedenini açıklayınız. Bozulma süresi tüm periyodun kaçta kaçıdır? Bu durumda yükselteç B tipi çalışma yapıyor denebilir mi?




2. C Tipi Yükselteç Deney Devresi 
[image: ]


İŞLEM BASAMAKLARI:
1. Şekil 10.3 ‘deki deney devresini kurunuz
2. Vin giriş sinyalini 3Vp-p, 56 KHz sinüs dalga olacak şekilde ayarlayın
3. Osiloskobun CH2’sini DC kuplaj konumuna alınız, giriş ve çıkış sinyallerini osiloskopta aynı anda görüntüleyerek sinyalleri Şekil 10.4’e çiziniz.
4. Kollektör gerilimini multimetre ile DC ve AC olarak ölçüp, Tablo 10.2’de ilgili yere not ediniz.
!!! DC ölçüm yaparken giriş sinyalini devreden çıkartınız.
[image: ]

SORULAR
1. Çıkış işaretinde bozulma var mı? Nedenini açıklayınız. Bozulma süresi tüm periyodun kaçta kaçıdır? Bu durumda yükselteç C tipi çalışma yapıyor denebilir mi?
2. DC kollektör akımı B tipi çalışma tipine kıyasla ne durumdadır? Açıklayınız.
3. Hangi tip çalışma transistörde en az güç harcamaktadır? Niçin? Açıklayınız.
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Tepeleri ve dipleriyle hayat bir osilatördür; önemli olan kendi kararlı salınımınızı hiç bozmamaktır.
[bookmark: _GoBack]Başarılar.
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