ELEKTRONİK LABORATUVARI II ÖN HAZIRLIK
Deney # 1: OPAMP (Operasyonel Yükselteçler)
1. Föyde verilen Evirici ve Evirmeyen Yükselteç devrelerinin her ikisini de bir simülasyon programında kurarak giriş ve çıkış sinyallerini aynı osiloskop ekranında gözlemleyiniz ve iki devre arasındaki faz ve kazanç farkını simülasyon üzerinden gösteriniz. Bu devreleri kurarken Evirici Yükselteç için föydeki 100 kOhm olan RF direncini "100 + (Öğrenci numaranızın son iki rakamı) kOhm", Evirmeyen Yükselteç için ise 120 kOhm olan RF direncini "120 + (Öğrenci numaranızın son iki rakamı) kOhm" şeklinde hesaplayarak kendi özgün değerlerinizi devreye ekleyiniz. Evirici yükselteç devresine 4V P-P genliğinde ve 100 Hz frekansında, evirmeyen yükselteç devresine ise 2V P-P genliğinde ve 100 Hz frekansında sinüs işareti uygulayınız. Simülasyon ekran görüntülerinde kullandığınız direnç değerleri ile giriş ve çıkış gerilimleri net olarak okunabilmeli; örnek olarak 200103051 numaralı bir öğrencinin Evirici Yükselteç için geri besleme direncini 151 kOhm, Evirmeyen Yükselteç için ise 171 kOhm seçmesi gerekmektedir. 
	



2. Simülasyonunu gerçekleştirdiğiniz her iki devre için kendi öğrenci numaranıza göre hesapladığınız özgün RF direnç değerlerini kullanarak teorik analizleri elle yapınız. İlgili işlemsel yükselteç (op-amp) denklemlerini kullanarak her iki devrenin kapalı çevrim gerilim kazancını (Av), çıkış gerilimini (VO P-P) ve giriş sinyali ile çıkış sinyali arasındaki faz farkını (θ) hesaplayınız. Elde ettiğiniz bu teorik sonuçları, simülasyon üzerinden ölçtüğünüz değerler ile karşılaştırıp analiz ediniz.




ELEKTRONİK LABORATUVARI II RAPORU
Deney # 1: OPAMP (Operasyonel Yükselteçler)
1. Deney 1.1 deki devreyi kurunuz.  Vin= 4VP-P 100 Hz olarak devreye uygulayınız. VO çıkış gerilimini osiloskobun kanal 2 girişinden görüntüleyip gözlemlediğiniz sinyali çiziniz. Tabloda istenen değerleri ölçüp ilgili tabloya kaydediniz.
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2. [bookmark: _GoBack] Deney 1.2 deki devreyi kurunuz. Gözlemlediğiniz sinyali çiziniz. Tabloda istenen değerleri ölçüp ilgili tabloya kaydediniz.        
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