ELEKTRONİK LABORATUVARI II ÖN HAZIRLIK
Deney # 3: Fark Kuvvetlendirici Devreler
1. Föyde verilen Fark Kuvvetlendiricisi devresini, girişine Vi = 100 mV_p-p genliğinde ve 1 kHz frekansında AC sinyal bağlı olacak şekilde bir simülasyon programında kurunuz. Devredeki kollektör direncini (R_c) doğrudan bağlamak yerine, "4700 + (Öğrenci numaranızın son iki rakamı) Ohm" formülünü kullanarak kendi özgün değerinize göre hesaplayıp devreye ekleyiniz. Simülasyon ekran görüntüsünde kendi numaranızla belirlediğiniz R_c direnç değeri ile giriş-çıkış sinyallerinin eşzamanlı olarak net bir şekilde okunabilmesine dikkat ediniz.
	



2. Simülasyonunu gerçekleştirdiğiniz bu diferansiyel yükselteç devresi için kendi öğrenci numaranıza göre hesapladığınız özgün R_c direnç değerini kullanarak teorik DC ve AC analizleri elle yapınız.









ELEKTRONİK LABORATUVARI II RAPORU
Deney # 3: Fark Kuvvetlendirici Devreler

1. Şekilde verilen devreyi kurunuz.  Sinyal jeneratörünü devreye bağlamadan multimetre yardımıyla transistörlerin DC bacak gerilimlerini ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediniz.
	Parametre
	Ölçülen 

	Ortak Emiter Gerilimi (VE)
	

	Kuyruk Akımı (IEE)
	

	T1 Kollektör Gerilimi (Vc1)
	

	T2 Kollektör Gerilimi (Vc2)
	

	Dinamik Emiter Direnci (RE)
	


[image: ]

2.  Giriş sinyalini Vi = 100 mVp-p, 1 kHz sinüs dalgası olarak ayarlayınız ve T1'in beyzine uygulayınız. Vo çıkış gerilimini osiloskobun Kanal 2 girişinden, giriş gerilimini ise Kanal 1 girişinden görüntüleyiniz.
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