ELEKTRONİK LABORATUVARI II ÖN HAZIRLIK
Deney # 4: MOSFET Fark Kuvvetlendirici
1. Föyde şeması verilen MOSFET'li fark kuvvetlendirici devresini bir simülasyon programında kurunuz. Devredeki Drain dirençlerini standart bir değer almak yerine, "3300 + (Öğrenci numaranızın son iki rakamı) Ohm" formülünü kullanarak kendi özgün değerinize göre hesaplayıp devreye ekleyiniz. Devreyi ilk olarak "Ortak Mod" (Common Mode) bağlantısına göre ayarlayıp her iki giriş ucuna (V_in1 ve V_in2) aynı anda 200 mV_{p-p}, 1 kHz sinüs dalgası uygulayınız ve osiloskopta çıkış sinyalini gözlemleyiniz. Ardından devreyi "Fark Modu" (Differential Mode) için yapılandırarak V_in1 ucuna 100 mV, V_in2 ucuna ise 200 mV (aynı fazda, 1 kHz) uygulayıp devrenin aradaki farkı nasıl yükselttiğini gösteren çıkış sinyalini çizdiriniz.
	



2. 2. Özgün R_D direnç değerinizi kullanarak devrenin teorik analizini elle yapınız. Öncelikle MOSFET 'in DC çalışma noktasını (I_D, V_DS) ve transkondüktans (g_m) değerini bulunuz. Daha sonra devrenin Ortak Mod (A_cm) ve Fark Modu (A_d) kazançlarını hesaplayıp, bu değerleri oranlayarak teorik CMRR (A_d / A_cm) oranını elde ediniz. Son olarak, bulduğunuz bu teorik değeri simülasyondaki sinyal davranışlarıyla karşılaştırarak yorumlayınız.

.





ELEKTRONİK LABORATUVARI II RAPORU
Deney # 4: MOSFET Fark Kuvvetlendirici
1. Şekilde verilen devreyi kurunuz.  Sinyal jeneratörünü devreye bağlamadan multimetre yardımıyla transistörlerin DC bacak gerilimlerini ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediniz.
	Parametre
	Ölçülen 

	Ortak Emiter Gerilimi (VE)
	

	Kuyruk Akımı (IEE)
	

	T1 Kollektör Gerilimi (Vc1)
	

	T2 Kollektör Gerilimi (Vc2)
	

	Dinamik Emiter Direnci (RE)
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2.  Giriş sinyalini Vi = 100 mVp-p, 1 kHz sinüs dalgası olarak ayarlayınız ve T1'in beyzine uygulayınız. Vo çıkış gerilimini osiloskobun Kanal 2 girişinden, giriş gerilimini ise Kanal 1 girişinden görüntüleyiniz.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Vpp (Tepeden Tepeye Gerilim)
	Vmax (Maksimum Gerilim)
	Vmin (Minimum Gerilim)
	Frekans

	V
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